Nautisches Lexikon

# Knoten: Palstek mit umgeklapptem Halbem Schlag

Eine Variante der Quick-Twist-Methode, hilfreich bei anderem Blickwinkel auf den Palstek oder auch, wenn auf die feste Part schon etwas Zug kommt, z. B. weil man ein Tau irgendwo befestigen will, an dem etwas hängt:

Man legt mit der losen Part einen halben Schlag um die feste Part. Man beachte: Die lose Part (rechts) bildet um die feste Part (links) ein Auge. Das ist noch nicht das, was man haben will! Nun will man diesen halben Schlag "umklappen", so daß die feste Part das Auge um die lose Part bildet. Dies erreicht man durch ein Geradeziehen der losen Part auf Kosten der festen Part (man "klappt" also den halben Schlag "auf die andere Part" um). | Dazu zieht man an der losen Part (Straffen der losen Part). | Unterstützen kann man dies mit der rechten Hand (Entlasten der festen Part durch ein kurzes Ziehen dort, wo mein linker Daumen ist).

Damit hat man schon alles, was man braucht. Weiter geht es dann wie bei der klassischen gesteckten Methode.